**附件2**

**矫形器装配零部件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 |
| 1 | 聚丙烯PP板材 | 厚度5mm 宽幅1m×2m 加热温度165Co—185Co |
| 2 | 聚丙烯PP板材 | 厚度4mm 宽幅1m×2m 加热温度165Co—185Co |
| 3 | 聚丙烯PP板材 | 厚度3mm 宽幅1m×2m 加热温度165Co—185Co |
| 4 | 聚乙烯PE板材 | 厚度5mm 宽幅1m×2m 加热温度140Co—165Co |
| 5 | 聚乙烯PE板材 | 厚度4mm 宽幅1m×2m 加热温度140Co—165Co |
| 6 | 聚乙烯PE板材 | 厚度3mm 宽幅1m×2m 加热温度140Co—165Co |
| 7 | DAFO二元共聚板材 | 厚度4mm 幅宽1m×1.5m |
| 8 | DAFO二元共聚板材 | 厚度3mm 幅宽1m×1.5m |
| 9 | 聚乙烯EVA板材 | 厚度6mm 幅宽1m×1m |
| 10 | 聚乙烯EVA板材 | 厚度3mm 幅宽1m×1m |
| 11 | 成人不锈钢落环锁膝铰链 | 宽度为20mm 厚度为4mm |
| 12 | 成人不锈钢落环锁膝铰链 | 宽度为16mm 厚度为4mm |
| 13 | 不锈钢儿童落环锁膝铰链 | 儿童不锈钢 12×3毫米 全长450毫米 重0.36千克 |
| 14 | 矫形器动踝 | 分大中小号 不锈钢制 轻薄耐用 |
| 15 | EVA内衬板 | 1000×1000×3mm |
| 16 | 背胶EVA内衬板 | 1000×1000×3mm |
| 17 | 成品金属环扣 | 宽度3.8cm 2.5cm 2.0cm |
| 18 | 成品勾毛一体尼龙粘扣带 | 宽度2.0cm 长度25cm |
| 19 | 成品勾毛一体尼龙粘扣带 | 宽度2.0cm 长度27cm |
| 20 | 成品勾毛一体尼龙粘扣带 | 宽度2.5cm 长度25cm |
| 21 | 成品勾毛一体尼龙粘扣带 | 宽度2.5cm 长度27cm |
| 22 | 成品勾毛一体尼龙粘扣带 | 宽度2.5cm 长度31cm |
| 23 | 成品勾毛一体尼龙粘扣带 | 宽度2.5cm 长度36cm |
| 24 | 成品勾毛一体尼龙粘扣带 | 宽度3.8cm 长度 36cm |
| 25 | 成品勾毛一体尼龙粘扣带 | 宽度3.8cm 长度 42cm |
| 26 | 尼龙带 | 宽度2.5cm 长度50码 |
| 27 | 尼龙带 | 宽度3.8cm 长度50码 |
| 28 | 魔术粘 | 宽度2.5cm 长度50码 |
| 29 | 魔术粘 | 宽度3.8cm 长度50码 |
| 30 | 踝足矫形器免压垫 | 3.5×6.2cm配合2.5cm勾毛一体尼龙粘扣带使用 可活动调节 pu加绒布制 |
| 31 | 万能胶 | 500ml/罐 粘性好 毒性小 |
| 32 | 万能胶 | 200ml/罐 粘性好 毒性小 |
| 33 | 石膏粉 | 粘性好，25KG/包 |
| 34 | 沉头铜铆钉 | 4×20mm |
| 35 | 沉头铝铆钉 | 4×10mm |
| 36 | 单面子母钉 | ø3.4×8×9 mm 不锈钢 |
| 37 | 单面子母钉 | ø3.4×10×9 mm 不锈钢 |
| 38 | 单面子母钉 | ø4×12×15 mm 不锈钢 |
| 39 | 空心钉 | ø4×8×8.5mm 铜制 |
| 40 | 空心钉 | ø4×10×8.6mm 铜制 |
| 41 | 平纹弹性绷带 | 10×45㎝ 弹性好 可清洗 |
| 42 | 平纹弹性绷带 | 7.5×45㎝ 弹性好 可清洗 |
| 43 | 成型袜 | 三骨 高弹力性 |

**上肢假肢装配零部件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 |
| 1 | 手套 | 硅橡胶材料 |
| 2 | 手头 | 铝合金材料 |
| 3 | 腕关节 | 铝合金材料 |
| 4 | 装饰手骨架 | 肘离断 上臂 肩离断 铝合金材料 |
| 5 | 功能性手头 | 铝合金材料 |
| 6 | 壳式被动肘关节 | 铝合金及树脂 |
| 7 | 上臂背带 | 编织材料 |
| 8 | 索控式肘关节 | 铝合金及树脂 |
| 9 | 前臂单自由度肌电手 | 对掌功能 被动旋腕 |
| 10 | 上臂二自由度肌电手 | 对掌功能 被动旋腕 屈肘 |

**上肢假肢辅助材料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数和说明 |
| 1 | 硬树脂 | 4.6L/瓶,符合欧盟医疗标准，可以皮肤直接接触 |
| 2 | 软树脂 | 4.6L/瓶,符合欧盟医疗标准，可以皮肤直接接触 |
| 3 | 固化剂 | 150g/瓶 |
| 4 | 颜色糊 | 1Kg/瓶 |
| 5 | 成品PVA膜套 | 长宽高70×19×5 |
| 6 | 成品PVA膜套 | 长宽高60×11×5 |
| 7 | 丙纶纱套 | 宽度10cm |
| 8 | 丙纶纱套 | 宽度6cm |
| 9 | 尼龙带 | 宽度2.5cm 长度50码 |
| 10 | 魔术粘 | 宽度2.5cm 长度50码 |

下肢假肢装配零部件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 |
| 1 | 合金钢四连杆膝关节 | 屈膝角度110度 820克 合金钢 最大承重100kg |
| 2 | 气压四连杆膝关节 | 屈膝角度130度 850克 铝合金 最大承重100kg |
| 3 | 单轴带手动锁膝关节 | 屈膝角度120度 695克 合金钢 最大承重100kg |
| 4 | 四连杆膝离断膝关节 | 合金钢 1010克，屈曲角度110度，最大承重125kg |
| 5 | 前置式四连杆髋关节 | 合金钢 890克，屈曲角度120度，最大承重100kg |
| 6 | 儿童用单轴膝关节 | 铝合金 183g |
| 7 | 儿童前置式四连杆髋关节 | 合金钢 |
| 8 | 儿童四连杆膝离断关节 | 合金钢 |
| 9 | 方锥四爪连接座 | 合金钢 95克 |
| 10 | 可旋转阴四爪连接座 | 合金钢136克 |
| 11 | 儿童四爪连接座 | 不锈钢 56g |
| 12 | 儿童锁紧管接头 | 不锈钢 84g |
| 13 | 双向管接头 | 合金钢 规格 75㎜ 195克 |
| 14 | 双向管接头 | 合金钢 规格 60㎜ 176克 |
| 15 | 双向管接头 | 合金钢 规格 45㎜ 156克 |
| 16 | 双向管接头 | 合金钢 规格 32㎜ 141克 |
| 17 | 斜管接头(10°倾角) | 合金钢85克 |
| 18 | 管接头 | 合金钢 130克 |
| 19 | 可旋转阴三爪连接座 | 合金钢 170克 |
| 20 | 可旋转阴三爪连接座(加长型） | 合金钢204克 |
| 21 | 可旋转阳三爪连接座 | 合金钢170克 |
| 22 | 可调方锥连接盘 | 合金钢96克 |
| 23 | 可旋转连接盘 | 合金钢102克 |
| 24 | 方锥锁紧管接头 | 合金钢102克 |
| 25 | 可调短管接头 | 合金钢 长度 75㎜ 135克 |
| 26 | 可调短管接头 | 合金钢 长度 60㎜ 119克 |
| 27 | 方锥双向接头 | 合金钢 长度 75㎜ 175克 |
| 28 | 方锥双向接头 | 合金钢 长度 60㎜ 170克 |
| 29 | 方锥双向接头 | 合金钢 长度 45㎜ 150克 |
| 30 | 方锥双向接头 | 合金钢 长度 32㎜ 109克 |
| 31 | 可调高度双向接头 | 合金钢200克 60-75㎜ |
| 32 | 儿童接受腔连接座 | 玻璃纤维PC 90g |
| 33 | 儿童铝合金阴连接盘 | 铝合金 42g |
| 34 | 儿童用铝合金一体管 | 长度150cm可调节长度 48g |
| 35 | 一体化合金钢管232mm | 合金钢 215克 |
| 36 | 一体化合金钢管472mm | 合金钢 315克 |
| 37 | 双紧固单轴动踝关节 | 合金钢325克最大承重100kg |
| 38 | 单孔动踝关节 | 合金钢325克最大承重101kg |
| 39 | 双孔动踝假脚 | 由木脚芯和聚氨酯发泡制成，跟高10mm最大承重100kg |
| 40 | 单孔动踝假脚 | 由木脚芯和聚氨酯发泡制成，跟高10mm最大承重100kg |
| 41 | 方锥静踝关节 | 合金钢 110克 |
| 42 | 儿童用静踝脚板 | 由木脚芯和聚氨酯发泡制成 |
| 43 | 儿童一体化静踝关节 | 不锈钢 118g |
| 44 | 静踝脚板 | 由木脚芯和聚氨酯发泡制成，跟高10mm最大承重100kg |
| 45 | 塞姆脚板 | 由木脚芯和聚氨酯发泡制成，跟高10mm最大承重101kg |
| 46 | 发泡连接座 | PU发泡 290克 与连接盘配套使用 |
| 47 | 大腿硅胶套 | 医用硅胶制 带外织物 带锁 |
| 48 | 硅胶套专用锁具 | 和大腿硅胶套配合使用 |
| 49 | 小腿凝胶套 | 凝胶制成 带织物 |
| 50 | 小腿外装饰套 | 海绵高弹强力性圆型 |
| 51 | 大腿外装饰套（成型） | 有多个型号 腿型美观 结实耐用 |
| 52 | 大腿外装饰套 | 海绵高弹强力性圆型 |
| 53 | 大腿悬吊裤 | 弹性好 结实耐用 |
| 54 | 弯管 | 用于树脂接受腔底端的链接 |
| 55 | 弯管式气密阀门（自动、半自动） | 弯管配套使用 |

**下肢假肢辅助材料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品说明 |
| 1 | 丙烯酸树脂 | 4L/瓶 |
| 2 | 树脂固化剂 | 150g/瓶 |
| 3 | 硬树脂 | 4.6L/瓶,符合欧盟医疗标准，可以皮肤直接接触 |
| 4 | 软树脂 | 4.6L/瓶,符合欧盟医疗标准，可以皮肤直接接触 |
| 5 | 固化剂 | 150g/瓶 |
| 6 | 发泡剂A组份 | 4L/瓶 |
| 7 | 发泡剂B组份 | 4L/瓶 |
| 8 | 颜色糊 | 1Kg/瓶 |
| 9 | 颜色糊 | 1Kg/瓶 |
| 10 | 快干胶 | 4.6L/瓶 |
| 11 | 快干胶 | 0.9L/瓶 |
| 12 | 厌氧胶 | 50g/瓶 |
| 13 | 万能胶 | 500ml/罐 粘性好 毒性小 |
| 14 | 万能胶 | 200ml/罐 粘性好 毒性小 |
| 15 | 成品PVA膜套 | 长宽高100×26×5 |
| 16 | 成品PVA膜套 | 长宽高100×19×5 |
| 17 | 成品PVA膜套 | 长宽高70×19×5 |
| 18 | 成品PVA膜套 | 长宽高60×11×5 |
| 19 | PVA膜 | 幅宽1.1m |
| 20 | 碳纤维布 | 用于增强接受腔体牢固性 幅宽1m×1m |
| 21 | 丙纶纱套 | 宽度25cm |
| 22 | 丙纶纱套 | 宽度20cm |
| 23 | 丙纶纱套 | 宽度15cm |
| 24 | 丙纶纱套 | 宽度12cm |
| 25 | 丙纶纱套 | 宽度10cm |
| 26 | 玻纤纱套 | 用于增强接受腔体牢固性 25cm |
| 27 | 玻纤纱套 | 用于增强接受腔体牢固性 18cm |
| 28 | 玻纤纱套 | 用于增强接受腔体牢固性 13cm |
| 29 | 小腿残肢袜 | 纯棉材质 35cm |
| 30 | 小腿残肢袜 | 纯棉材质 40cm |
| 31 | 粘胶石膏绷带 | 15×460cm |
| 32 | 粘胶石膏绷带 | 12.5×460cm |
| 33 | 石膏锉 | 半圆、圆 |
| 34 | 进口取型记号笔 | 水溶性 |
| 35 | 小腿泡沫板 | 宽幅1m×1m 含橡胶成份 |
| 36 | 小腿外装饰袜 | 高弹力性 |
| 37 | 小腿取型袜 | 三骨高弹力性 |
| 38 | 大腿外装饰袜 | 高弹力性 |
| 39 | 大腿拉布 | 光滑耐用 不脱丝 60\*70㎝ |
| 40 | 大腿取型袜 | 裤袜 |
| 41 | 石膏粉 | 粘性好 |

**备注：市场产品规格及参数出现变化时，按实际采购为准。**